군포시 도시발전에 기여하는 시민 중심의 열린 공기업

2026년 군포국민체육센터

승강기 유지보수 용역 과업지시서

2025. 12.

군포도시공사

과 업 지 시 서

□ 용 역 명: 2026년 군포국민체육센터 승강기 유지보수 용역

□ 기    간: 계약일로부터 ~ 2026. 12. 31

□ 수행장소: 군포국민체육센터(군포시 군포로 339)

□ 용역수행 대상

승 강 기	규 격	대수	설치장소
장애인. 승객용	로프식(1,350kg)	2	본관
장애인 휠체어 리프트	수직형(4m)	2	1층 다목적체육관
			옥외 도로변

1. 본 과업 지시서는 군포국민체육센터 내 승강기 유지ㆍ보수점검에 대한 용역을

실시하여 고객의 안전과 돌발적인 사고를 미연에 방지하기 위함이다.

2. 총 칙

승강기의 관리주체인 군포도시공사 국민체육센터팀(이하“발주자”라 칭함)과

유지보수업체(이하“도급자”라 함)는 다음에 나오는 과업 지시 및 유지보수

규정에 의거하여 승강기 유지보수 위탁 용역을 실시하여야 한다.

3. 무상제공 부품

점검보수 시방서에 기재된 소모 부품은 “도급자”가 무상으로 제공한다.

4. 점검 방법 및 시간

(1)“도급자”은 매월 1회 별첨한 점검보수시방서에 따라 점검(자체검사)과

주유, 조정, 청소를 실시하고 점검일지를 작성하여 “발주자”에게 제공한다.

(2) 상기 1항의 점검은 “도급자”의 근무시간 내(“도급자”의 통상근무일의 통상 근무시간)에 실시하기로 하며 불시에 고장이 발생한 경우 “발주자”의 통보에 의하여 위 1항에 구애 없이“도급자”는 신속하게 기술자를 파견하여 점검하고 적절한 조치를 취한다. (단, 수리는 별도 유상계약에 의한다.

5. 점검보수료 청구 및 지불

위탁 용역 대가의 지급은 월간 후불 지급 방식에 의한다.
(단, 점검보수기간이 1개월 미만일 경우 위탁용역 대가는 일수로 산정)하여 지불한다.

6. 책임

승강기의  점검보수 상  “도급자”의 잘못으로 인하여 발생한 사고는 “도급자”에게          책임을 귀속시킨다. (단, 점검보수료가 “발주자”의 사정으로  2개월 이상 지불이 지연될     경우) 체납 2개월 후 “도급자”은 일시 점검 보수를 중단할수 있으며, 체납 기간 동안

승강기에 점검보수 미비로 발생한 사고에 대하여 “도급자”은 책임을 지지 않는다.

7. 용역의 중도해지 및 해제

당사자의 일방이 부도거래 정지, 영업정지 및 면허 취소 등의 처분을 받거나 또는 파산 및 법정관리 등에 처한 경우 상대방은 즉시 본 용역을 해지 또는 해제할 수 있다.

8. 과업 지시서 조항의 해석

본 용역 및 관계법 조항의 해석에 있어 “발주자”은 승강기의 관리주체가 되며     “발주자”와 “도급자”간 해석 차이가 발생한 경우 또는 과업 지시서에 명시되지     않은 사항은 “발주자”와“도급자”가 쌍방이 합의하여 해결하기로 하되 합의가     이루어지지 않을 경우 관련법규 및 일반 관례에 따르기로 한다.

9. 분쟁의 해결

“도급자”는 용역 수행 중에 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여 민.형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업장에 지장이 없도록
조치하여야 한다. 위 규정에도 불구하고 “발주자”가 “도급자”의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 “도급자”는“발주자”가 부담한 전액을 “발주자”에게 상환하여야 한다.

10. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할법은 소재지 관할 민사 지방      법원으로 한다.

점검 보수 시방서

“도급자”는 승강기의 점검보수를 위해 정기적으로 기술자를 파견, 다음 사항을 실시한다.

1. 점검

1) 월 1회 기술자를 파견하여 규정된 점검 주기에 따라 기기․장치의 점검을 행하고 필요에 따라 급유, 조정, 청소를 실시한다.

2) 점검의 대상 개소, 기기명 및 내용에 대하여는 5항 점검 대상 및 내용과 같다.

3) 매 점검 시‘작업보고서’(자체검사기록표)를 제출한다.

※ 군포국민체육센터 장애인•승객용 승강기 2대 에어컨 필터 교체

1) 냉방시기(5월~10월)에 “발주자”가 승강기 에어컨 필터 교체를 요구 시
“도급자”는 필터를 교체하여야 함

2) 위 에어컨 필터는 “발주자 국민체육센터팀 시설관리자”가 제공한다.

2. 고장처리

고장 등의 긴급사태에 대비하여 적절한 조치가 취해질 수 있도록 24시간
전문 기술자가 대기한다.(단, 부품의 수리, 교체는 별도 합의 조건에 의함)

3. 작업 중 운행 일시정지

점검보수 등 작업 중에는 승강기의 운행을 일시정지 할 수 있다.

4. 소모부품

점검, 고장 처리에 필요한 소모품(통상 사용에 따른 열화․마모에 대해 보완, 교환을 빈번히 행하는 소모품, 유지류)에 대해 공급한다.

1) 각종 오일류 (권상기 기어오일 및 유압오일 제외)

2) 션트리드선 (Shunt Lead)

3) 고정 카본 (Carbon) 접점, 각종 신호기용 (형광등, 인테리어조명 제외)

4) 각종 퓨즈 (속단퓨즈 제외), 점검용 소모자재 (볼트 너트 등), 헝겊

5. 점검대상 및 내용

가. 점검대상

승 강 기	규 격	대수	설치장소
장애인. 승객용	로프식(1,350kg)	2	본관
장애인 휠체어 리프트	수직형(4m)	2	1층 다목적체육관
			옥외 도로변

나. 점검내용

승강기의 점검 사항은 다음의 각 항목에 해당하는 부분을 매월 1회 과업 지시서의 조항에 의거 정기적으로 점검, 조정 및 급유를 실시하고 기본적으로 점검일지에 준한다.

(1) MAIN CONTROLLER 내부 각 RELAY, PCB 각 기기

(2) TRACTION MACHINE 및 SHEAVE

(3) MAGNETIC BRAKE

(4) HOIST MOTOR 및 MOTOR GENERATOR

(5) GOVERNOR SET

(6) CAGE 내부 각 SWITCH 및 조명기구

(7) 인터폰 및 비상등

(8) DOOR MACHINE 및 각층 DOOR SET

(9) LANDING CONTROL SWITCH

(10) 각종 안전 SWITCH 및 안전장치

(11) CAR 및 COUNTER WEIGHT GUIDE ROLLER(SHOE)

(12) MAIN ROPE 및 GOVERNOR ROPE

(13) MAIN RAIL 및 COUNTER WEIGHT RAIL

(14) 각층 INDICATOR 및 BUTTON SWITCH

(15) 승강로 및 PIT 내부 각 장치

(16) 유압 POWER UNIT (MOTOR, PUMP, 압력계, 밸브류, OIL탱크)

(17) 유압 각부 압력 배관, 고압 고무 호스

(18) 유압 PLUNGER 각부 상태 및 SWITCH

(19) 유압 CYLINDER 각부 상태

(20) 유압 각부 누유 및 OIL 온도

(21) 위의 각 기계 부분의 먼지 제거 및 청소