표 준 규 격 서

1. 품    명 : 자동차용 경유

2. 품질기준 및 변경

○ 품질기준은 아래와 같으며, 고시 및 규격이 변경된 경우에는 변경된 기준을 따른다. (붙임 참조)

※ 품질기준

1.『석유 및 석유대체연료 사업법』제24조에 의한 “석유제품의 품질기준”

- 개  정 고  시 : 산업통상자원부고시 제2024-70호

- 고  시 일 자 : 2024년 4월 29일

3. 납품방법

가. 납품기한 : 별도 납품요구서에 의함

나. 납품장소 : 수요기관(지정) 보관시설(탱크) 주입

【붙임】

석유제품 품질기준

3. 경유

경유는 디젤엔진 또는 이와 유사한 내연기관의 연료로서 다음의 품질기준에 적합하여야 한다. 단, 자동차용 및 선박용 이외 용도로 사용하는 경유는 자동차용 등급을 적용한다.

등급 항목	자동차용	선박용
유동점 (℃)	0 이하 (겨울용 : -18 이하)	0 이하 (겨울용 : -13 이하)
인화점 (℃)	40 이상
동점도 (40℃, mm2/s)	1.9 이상~5.5 이하	1.5 이상~6.0 이하
증류성상 (90%유출온도, ℃)	360이하	-
10% 잔유중 잔류탄소분 (무게%)	0.15 이하	0.20 이하
물과 침전물 (부피%)	0.02이하
황분 (㎎/㎏)	10 이하	0.05 이하(무게%)
회분 (무게%)	0.02 이하	0.01 이하
세탄값 (세탄지수)	52 이상	40 이상
동판부식 (100℃, 3h)	1 이하
필터막힘 점 (℃)	-18 이하	-
윤활성@60℃ (HFRR 마모흔경, ㎛)	400 이하	-
밀도@15℃ (kg/m3)	815 이상~835 이하	-
다고리방향족 함량 (무게%)	5 이하	-
방향족화합물 함량 (무게%)	30 이하
바이오디젤 함량 (부피%)	2 이상~7 이하 (겨울용 : 2 이상~5 이하)	-
색(육안식별)	-	빨간색

주) 1. 유동점에 대한 겨울용 기준의 경우 생산․수입단계검사는 10월 1일부터 다음해 3월 31일까지, 유통단계검사는 11월 1일부터 다음해 3월 31일까지 적용한다. 다만, 자동차용의 경우 혹한기(11월 15일부터 다음해 2월 28일까지를 말한다)의 생산․수입단계검사 및 유통단계검사(12월 1일부터 적용한다)는 -23℃이하를 적용하고, 3월 16일부터 3월 31일까지 생산․수입단계 및 유통단계검사 모두 -13℃이하를 적용한다.

2. 필터막힘점은 11월 15일부터 다음해 2월 15일까지 생산․수입단계검사에만 적용한다.

3. 윤활성, 다고리방향족 함량 및 방향족화합물 함량은 생산․수입단계검사에 한정하여 적용한다.

4. 혹한기(11월 15일부터 다음해 2월 28일까지 말한다)에는 위 표에도 불구하고 세탄값(또는 세탄지수)를 48 이상으로 적용한다.

5. 바이오디젤은 석유대체연료의 품질기준과 검사방법 및 검사수수료에 관한 고시 별표 2. 바이오디젤 품질기준을 만족하는 것으로서 식물성유·동물성유를 사용하여 제조한 연료를 말한다.

6. 바이오디젤 함량은 다음 각 호의 경우 7부피% 이하로 적용한다.

가.정책대여 비축 경유

나.석유정제업자 대여 비축 경유

다.석유판매업자가 공급․판매․운송 또는 보관하는 경유

라.경유 자동차의 최초 충전용 경유

마.원자력발전소의 비상용 디젤 발전기용 경유

7. 바이오디젤 함량에 대한 겨울용 기준의 경우, 11월 1일부터 다음 해 3월 31일까지 생산․수입단계검사에 적용한다.